**Especificaciones**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Compatibilidad HDMI | HDMI 2.0 | |
| Compatibilidad HDCP | HDCP 2.2/1.4 | |
| RS-232 | Baud Rate: 57600, bit de datos: 8, bit de parada 1, sin paridad | |
| Formatos de Entrada de Video | 4096x2160p 24/25/30/50/60Hz 3840x2160p 24/25/30/50/60Hz 1080p 24/25/30/50/60Hz  1080i 50/60Hz 1920x1200 60Hz 1680x1050 60Hz 1600x1200 60Hz 1440x900 60Hz | 1400x1050 60Hz 1366x768 60Hz 1360x768 60Hz 1280x1024 60Hz 1280x960 60Hz 1280x800 60Hz 1024x768 60Hz 1280x720p50/60Hz |
| Formato de Audio | Canal 2.0, Canal 5.1, LPCM, Dolby, AC3, DTS | |
| Proteccion ESD | Cuerpo humano: ±8kV (descarga de espacio de aire), ±4kV  (descarga de contacto) | |
| **Fisicas** |  | |
| Carcasa | Caja Metalica | |
| Color | Negro | |
| Dimensiones | 218mm (W)×146mm (D)×43mm (H) | |
| Peso | 2Kg | |
| Fuente de Alimentacion | +12V/3A | |
| Consumo de Energia | 25W (Max) | |
| Temperatura de Funcionamiento | 0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F | |
| Temperatura de Almacenamiento | -20°C ~ 70°C / -4°F ~ 158°F | |
| Humedad Relativa | 10%~50% RH (Sin Condensacion) | |